

# Betriebsanweisung Rasenmäher

Kirchengemeinde:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | **Allgemeine Betriebsanweisung für den Umgang mit Rasenmähern.** |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Gefahren durch Wegschleudern erfasster Fremdkörper
* Gefahren durch rotierende, scharfe Werkzeuge
* Gefahren durch Abgase und Lärm
* Gefahren durch Verbrennungen an heißen Maschinenteilen
 | warn_w018_o |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
| gebo_m004_ogebo_m003_ogebo_m013_o | * Geräte dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden.
* Die Unfallverhütungsvorschriften sowie die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten.
* Zum Betanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden.
* Beim Betanken nicht rauchen.
* Vor Arbeitsbeginn sind Sicherheits- und Schutzeinrichtungen sowie das Schneidwerkzeug auf den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen.
* Fremdkörper (Steine, Flaschen, Dosen) sind von den zu mähenden Flächen zu entfernen.
* Beim Umgang mit dem Rasenmäher ist geeigneter Gehör- (ggf.) und Handschutz, Arbeitskleidung sowie festes Schuhwerk zu tragen.
* Beim Starten die Berührung von Ästen, Steinen u.ä. durch den Rasenmäher (die Schneidemesser) vermeiden.
* Beim Arbeiten Sicherheitsabstand zu anderen Personen einhalten.
* An Böschungen quer zum Hang mähen. Bei Abrutschgefahr des Mähers muss dieser von einer oberhalb des Mähers befindlichen 2. Person mit Hilfe einer Stange oder eines Seils gehalten werden.
* Vor dem Verlassen des Mähers ist der Motor stillzusetzen.
* Mähgeräte dürfen nur transportiert werden, wenn der Motor abgestellt und das Schneidwerkzeug zum Stillstand gekommen ist.
 | gebo_m010_o - Kopiegebo_m009_ogebo_m008_o - Kopie |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | * Bei Gefahr oder Störungen ist der Motor sofort still zu setzen.
* Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei stillstehendem Schneidwerkzeug durchführen.
* Vor Arbeiten am Schneidwerkzeug den Zündkerzenstecker ziehen.
 |  |
| 5. Verhalten bei unfällen – Erste Hilfe – Notruf 112 |
| erhi_e003_o | * Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort!
* Rettungswagen/Arzt rufen!
* Vorgesetzten benachrichtigen!
* Ersthelfer:……………………………………………………..
 |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | * Regelmäßig die Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen.
* Reparaturen nur durch Fachkräfte durchführen lassen.
* Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei stillgesetztem Motor und blockiertem Werkzeugantrieb durchführen.
 |  |

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Verantwortlicher