

# Betriebsanweisung Rasenmäher

Kirchengemeinde:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | **Allgemeine Betriebsanweisung für den Umgang mit Rasenmähern.** |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Gefahren durch Wegschleudern erfasster Fremdkörper * Gefahren durch rotierende, scharfe Werkzeuge * Gefahren durch Abgase und Lärm * Gefahren durch Verbrennungen an heißen Maschinenteilen | warn_w018_o |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln | | |
| gebo_m004_o  gebo_m003_o  gebo_m013_o | * Geräte dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden. * Die Unfallverhütungsvorschriften sowie die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten. * Zum Betanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden. * Beim Betanken nicht rauchen. * Vor Arbeitsbeginn sind Sicherheits- und Schutzeinrichtungen sowie das Schneidwerkzeug auf den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. * Fremdkörper (Steine, Flaschen, Dosen) sind von den zu mähenden Flächen zu entfernen. * Beim Umgang mit dem Rasenmäher ist geeigneter Gehör- (ggf.) und Handschutz, Arbeitskleidung sowie festes Schuhwerk zu tragen. * Beim Starten die Berührung von Ästen, Steinen u.ä. durch den Rasenmäher (die Schneidemesser) vermeiden. * Beim Arbeiten Sicherheitsabstand zu anderen Personen einhalten. * An Böschungen quer zum Hang mähen. Bei Abrutschgefahr des Mähers muss dieser von einer oberhalb des Mähers befindlichen 2. Person mit Hilfe einer Stange oder eines Seils gehalten werden. * Vor dem Verlassen des Mähers ist der Motor stillzusetzen. * Mähgeräte dürfen nur transportiert werden, wenn der Motor abgestellt und das Schneidwerkzeug zum Stillstand gekommen ist. | gebo_m010_o - Kopie  gebo_m009_o  gebo_m008_o - Kopie |
| 4. Verhalten bei Störungen | | |
|  | * Bei Gefahr oder Störungen ist der Motor sofort still zu setzen. * Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei stillstehendem Schneidwerkzeug durchführen. * Vor Arbeiten am Schneidwerkzeug den Zündkerzenstecker ziehen. |  |
| 5. Verhalten bei unfällen – Erste Hilfe – Notruf 112 | | |
| erhi_e003_o | * Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort! * Rettungswagen/Arzt rufen! * Vorgesetzten benachrichtigen! * Ersthelfer:…………………………………………………….. |  |
| 6. Instandhaltung | | |
|  | * Regelmäßig die Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen. * Reparaturen nur durch Fachkräfte durchführen lassen. * Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei stillgesetztem Motor und blockiertem Werkzeugantrieb durchführen. |  |

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Verantwortlicher