****

Bischöfliches Ordinariat- Abteilung Zentrale Verwaltung Sachgebiet Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

 **Wiederkehrende Prüfungen und Wartungen in der Kirchengemeinde bzw. Diözesanen Einrichtungen** – Liste nicht abschließend! Stand September 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prüfpflicht** | **Prüfintervall** | **rechtl. Hintergrund** | **Prüfung durch:** |
| **Elektroprüfung** |
| **Ortsfeste elektrische Betriebsmittel**Verteilerschrank, Steckdosen, Elektroherd etc. | **alle 4 Jahre** | BetrSichV,DGUV Vorschrift 3 | **Elektrofachkraft** |
| **Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel**Kaffeemaschine, Wasserkocher, Bohrmaschine, Verlängerungskabel etc. | **zwischen½ u. 2 Jahre** | BetrSichV,DGUV Vorschrift 3 | **Elektrofachkraft****Befähigte Person** (unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft) |
| **Fehlerstromschutz-einrichtung (FI)** | **halbjährlich** | BetrSichV,DGUV Vorschrift 3 | **Betreiber**durch Betätigung der Prüfeinrichtung |
| **Kraftbetätigte Türen, Tore**\*siehe Herstellerangeben | **jährlich** | DIN ASR 1.7 | **Befähigte Person** |
| **Brandschutz** |
| **Feuerlöscher** | **alle 2 Jahre** | ASR A2.2 | **Fachfirma** |
| **Brandmeldeanlage, Alarmierungseinrichtung**\*siehe Herstellerangeben | **¼ jährlich**\* | DIN 14675 | **Betreiber** |
| **jährlich** |  | **Sachkundiger** |
| **Sicherheits-, Notausgangsbeleuchtung**\*siehe Herstellerangeben | Frist gemäß Gefährdungs-beurteilung:**meist jährlich\*** | ASR A3.4 | **Sachkundiger** |
| **Rauchwärmeabzugs-anlagen (RWA)** | **jährlich** | DIN 18232 | **Sachkundige Fachfirma** |
| **Feststellanlage an Brand- u. Rauchschutztüren** | **jährlich** | ASR A1.7 | **Sachkundige Fachfirma** |
| **monatlich** Funktionsprüfung |  | **Betreiber** |
| **Rauchwarnmelder** | **jährlich** | DIN 14676 | **Befähigte Person** |
| **Prüfpflicht** | **Prüfintervall** | **Rechtl. Hintergrund** | **Prüfung durch:** |
| **Elektr. Verriegelungssysteme für Türen im Verlauf von Rettungswege**\*siehe Herstellerangeben | **jährlich\*** | DGUV Info 208-010EltVTR | **Sachkundiger** |
| **Leitern/ Tritte** |
| **Leitern/ Tritte** | **Jährlich** | BetrSichVDGUV Info 208-016 | **Befähigte Person** |
| **Sichtprüfung vor jedem Gebrauch** |  | **Nutzer** |
| **Aufzugsanlagen** |
| **Hauptprüfung****und****Zwischenprüfungen** | maximal zwölf Monaten zwischen zwei Aufzugs-prüfungen | BetrSichV | Zugelassene Überwachungsstelle/ZÜS(TÜV, Dekra etc.) |
| **Baumkontrolle** |
| Verkehrssicherungspflicht gilt generell u. in besonderem Maße für öffentlich zugängliche Einrichtungen(z.B. für Kirchplatz, Wege Begutachtung durch Laien reicht hier nicht aus!) | **Ein- bis zweimal jährlich** bzw. nach extremer Wetterlage | BGBVerkehrs-sicherungspflicht | **Baumkontrolleur** |
| **Inspektion und Wartung der Spielplatzgeräte u. -Spielplatzanlagen** |
| **Sichtkontrolle** | **täglich**vor Nutzung | DIN 1176 | **Erzieher/in** |
| **Funktionskontrolle** | **alle 1 bis 3 Monate** | DIN 1176 | **Befähigte Person oder****Sachkundiger** |
| **Jährliche Kontrollen** | **jährlich** | DIN 1176 | **Sachkundiger** |
| **Glocken, Läuteanlage u. Turmuhren** |
| \*Musterverträge vom Beratungsausschuss für das Deutsche Glockenwesen | jährlich | BetrSichV | **Fachfirma\*** |
| **Grabmalanlagen** |
| **Standsicherheitsprüfung**(entsprechend Vorgabe Friedhofsatzung) | JährlichEmpfehlung: nach Frostperiode | SVLFG - Broschüre B31 „Friedhöfe“Verkehrs-sicherungspflicht | **Sachkundiger** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prüfpflicht** | **Prüfintervall** | **Rechtl. Hintergrund** | **Prüfung durch:** |
| **Sonstiges** |
| **Erste Hilfe Material** | **zwischen½ u. 1 Jahr** |  | **Betreiber** |
| **Arbeitsmittel**\*siehe Herstellerangeben | Frist gemäß Gefährdungs-beurteilung,**jährlich\*** | BetrSichV | **Befähigte Person** |
| **Schwebende Lasten****z.B. Leuchten, Erntekrone, Adventskranz**\*Aufhängung/ Befestigung | Frist gemäß Gefährdungs-beurteilung \* |  | **Befähigte Person** |
| **Winden, Hub- und Zugeräte** | **jährlich** | DGUV Vorschrift 54 | **Befähigte Person** |
| **Anschlagmittel****Lastaufnahmemittel**z.B. Ketten, Hebebänder | **jährlich** |  | **Befähigte Person** |
| **Legionellenprüfung**Probeentnahme nach TrinkwV | **jährlich** | Trinkwasser-verordnung | **Fachfirma/ zugelassene Prüfstellen** |
| **Raumlufttechnische Anlagen (RLT)**z.B. Klima-,Lüftungsanlagen | **alle 3 Jahre****alle 2 Jahre mit Befeuchtung** | VDI 6022 | **Sachkundiger** |
| **Blitzschutz** | **Alle 6 Jahre** | DIN VDE 0185 | **Fachfirma**Wartungsvertrag Diözese |
| **Dienstfahrzeuge:**PKW, Transporter etc.**Nicht vergessen:** In regelmäßigen Abstanden (Empfehlung halbjährlich) **Führerscheine kontrollieren!** | **Jährlich auf betriebssicheren Zustand** (ergänzend zur HU) |  | **Sachkundiger** |
| **Vor Nutzung** |  | **Fahrzeugführer** |

 **Sachverständiger:** Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung besondere Kenntnisse auf dem jeweiligen Gebiet hat, die mit dem einschlägigen Vorschriften- und Regelwerk vertraut ist. Sie kann den zu prüfenden Gegenstand prüfen und gutachterlich beurteilen

**Sachkundiger:** Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf dem jeweiligen Gebiet hat, die mit dem einschlägigen Vorschriften- und Regelwerk vertraut ist und den sicheren Zustand des zu prüfenden Gegenstands beurteilen kann

**Befähigte Person:** Person, die über die jeweilige Prüfung erforderliche Fachkenntnisse verfügt. Diese wird erworben durch entsprechende Berufsausbildung, Berufserfahrung und zeitnahe berufliche Tätigkeit.

**Unterwiesene Mitarbeitende**: Mitarbeitende, die angemessen und ausreichend unterwiesen wurden, sodass sie in der Lage sind, die Prüfungen durchzuführen und dabei Mängel zu erkennen