|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |  |
|  | **Kath. Kirchengemeinde / diözesane Einrichtung**: | | **Betriebsanweisung** gemäß § 12 BetrSichV | DRS farbig-Office Diözese grau | | |  |
|  |  |
|  | **Gebäude/ Standort**:……………………………………………….................. |  |
|  | **BEZEICHNUNG** | | | | | |  |
|  | **Allgemeine Betriebsanweisung für Umgang mit elektrischen Geräten** | | | | | |  |
|  |  |
|  | **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | | | | | |  |
|  | https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/3/4/csm_W001_Allgemeines_Warnzeichen_5c1a5d770d.jpg  https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/9/d/csm_W012_Warnung_vor_elektrischer_Spannung_639d9e86f4.jpg | * Gefahr eines Stromschlages bei Nutzung eines beschädigten Gerätes oder Anschlusskabels insbesondere bei Berührung mit nassen Händen * Gefahr eines Stromschlages bei unsachgemäßer Benutzung * Brandgefahr bei durchüberlastete oder defekte Geräte oder Leitungen * **Mögliche gesundheitliche Folgen:** - Verbrennungen  - Herzrhythmusstörungen  - Verletzungen durch Stürze z.B. Prellungen, Brüche | | | |  |  |
|  | **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | | | | | |  |
|  |  | * Nur unterwiesene Personen dürfen mit elektrischen Geräten arbeiten * Bedienungsanleitung des Herstellers einhalten * Vor Nutzung Gerät und Kabel auf einwandfreien Zustand prüfen * Gerät nicht am Anschlusskabel aufhängen * **Anschlusskabel** nicht knicken und beim Verlegen nicht quetschen oder über scharfe Kanten führen * Stecker nicht am Anschlusskabel aus der Steckdose ziehen * **Verlängerungskabel** und Mehrfachsteckdosen nicht hintereinanderschalten und überlasten * Gerät erst nach Stillstand ablegen | | | |  |  |
|  | **VERHALTEN IM STÖRUNGEN** | | | | | |  |
|  |  | * Gerät bei Gefahr sofort ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen * Vorgesetzten benachrichtigen | | |  | |  |
|  | **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN** | | | | | |  |
|  |  | * Ruhe bewahren, Ersthelfer heranziehen * Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort * Rettungswagen/Arzt rufen! * Vorgesetzten benachrichtigen! * **Standort Verbandkasten**…………………………………………………. * **Ersthelfer**…………………………………………………………………….. | | | **Notruf 112** | |  |
|  | **INSTANDHALTUNG und SACHGERECHTE ENTSORGUNG** | | | | | |  |
|  |  | * Instandhaltung, Reinigung und Pflege nur unter Beachtung der Herstellerangaben laut Bedienungsanleitung * Geräte durch Elektrofachkraft regelmäßig prüfen und warten lassen  (DGUV Vorschrift 3) * Beschädigtes Gerät oder Kabel sicher verwahren, reparieren oder rasch entsorgen * Reparatur nur durch Elektrofachkraft * Sachgerechte Entsorgung (Rückgabe an Hersteller oder Sammelstelle für  Elektroschrottrott) | | |  | |  |
|  |  | | | | | |  |