|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |        |   |
|  | **Kath. Kirchengemeinde / diözesane Einrichtung**: | **Betriebsanweisung**gemäß § 12 BetrSichV | DRS farbig-Office Diözese grau |   |
|   |   |
|   | **Gebäude/Standort**:……………………………………………….................. |   |
|   | **BEZEICHNUNG** |   |
|   | **Allgemeine Betriebsanweisung für Umgang mit elektrischen Geräten** |   |
|   |   |
|   | **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |   |
|   | https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/3/4/csm_W001_Allgemeines_Warnzeichen_5c1a5d770d.jpghttps://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/9/d/csm_W012_Warnung_vor_elektrischer_Spannung_639d9e86f4.jpg | * Gefahr eines Stromschlages bei Nutzung eines beschädigten Gerätes oder Anschlusskabels insbesondere bei Berührung mit nassen Händen
* Gefahr eines Stromschlages bei unsachgemäßer Benutzung
* Brandgefahr bei durchüberlastete oder defekte Geräte oder Leitungen
* **Mögliche gesundheitliche Folgen:** - Verbrennungen - Herzrhythmusstörungen - Verletzungen durch Stürze z.B. Prellungen, Brüche
 |  |   |
|   | **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |   |
|   |  | * Nur unterwiesene Personen dürfen mit elektrischen Geräten arbeiten
* Bedienungsanleitung des Herstellers einhalten
* Vor Nutzung Gerät und Kabel auf einwandfreien Zustand prüfen
* Gerät nicht am Anschlusskabel aufhängen
* **Anschlusskabel** nicht knicken und beim Verlegen nicht quetschen oder über scharfe Kanten führen
* Stecker nicht am Anschlusskabel aus der Steckdose ziehen
* **Verlängerungskabel** und Mehrfachsteckdosen nicht hintereinanderschalten und überlasten
* Gerät erst nach Stillstand ablegen
 |  |   |
|   | **VERHALTEN IM STÖRUNGEN** |   |
|   |  | * Gerät bei Gefahr sofort ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen
* Vorgesetzten benachrichtigen
 |  |   |
|   |  **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN** |   |
|   |  | * Ruhe bewahren, Ersthelfer heranziehen
* Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort
* Rettungswagen/Arzt rufen!
* Vorgesetzten benachrichtigen!
* **Standort Verbandkasten**………………………………………………….
* **Ersthelfer**……………………………………………………………………..
 | **Notruf 112** |   |
|   | **INSTANDHALTUNG und SACHGERECHTE ENTSORGUNG** |   |
|   |  | * Instandhaltung, Reinigung und Pflege nur unter Beachtung der Herstellerangaben laut Bedienungsanleitung
* Geräte durch Elektrofachkraft regelmäßig prüfen und warten lassen (DGUV Vorschrift 3)
* Beschädigtes Gerät oder Kabel sicher verwahren, reparieren oder rasch entsorgen
* Reparatur nur durch Elektrofachkraft
* Sachgerechte Entsorgung (Rückgabe an Hersteller oder Sammelstelle für Elektroschrottrott)
 |  |   |
|   |       |  |