|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | Datum:Unterschrift: | **Betriebsanweisung****Kirchturm**Kirchengemeinde: | DRS farbig-Office Diözese grau |  |
|  | **Anwendungsbereich** |  |
|  | **Diese Anweisung gilt für das Besteigen des Kirchturmes.** |  |
|  | **Gefahren für Menschen** |  |
|  |  | **Automatisch anlaufende Glockenanlage:**Verletzungen durch schwingende Glocken und bewegte mechanische Teile. Gefahr von bleibenden Hörschäden durch extreme Lautstärke.**Wege, Aufstiege und Treppen:**Stolpern, Anstoßen und Abstürzen.**Tierkörper und –exkremente:**Infektionsgefahren durch Tierexkremente und Kadaver. |  |
|  | **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |
|  |  | **Unbefugte haben keinen Zugang zum Kirchturm.****Vor dem Besteigen des Turmes die Glockenanlage ausschalten und gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern!****Feste und rutschsichere Schuhe tragen! Vorsicht vor Stolper- und Anstoßstellen! Gegebenenfalls Taschenlampe mitnehmen.****Im gesamten Kirchturm und dem Dachboden sind Rauchen und offenes Feuer verboten.****Stark durch Tierkot verschmutzte Bereiche dürfen nur in Schutzkleidung und ggf. mit Staubschutzmaske betreten werden. Den Kontakt mit Verunreinigungen vermeiden! Nach der Begehung die Hände gründlich waschen!****Im Turm ist ein Feuerlöscher bereit zu halten!** |  |  |
|  | **Verhalten bei Störungen** |  |
|  | ***Gefährliche Bereiche sofort und vorsichtig verlassen!***Sicherheitsmängel und Beschädigungen z.B. an Geländern sind der Kirchengemeinde unverzüglich melden! Bis zur sachgerechten Instandsetzung die betroffenen Bereiche wirksam absperren. |  |
|  | **Erste Hilfe** |  |
|  |  | ***Ruhe bewahren – Notruf –Erste Hilfe leisten***Ein Telefon für Notrufe befindet sich:  **Notruf: 112**Verbandsmaterial befindet sich: Der nächste Feuerlöscher befindet sich:  |  |
|  | **Fremde Personen** |  |
|  | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von beauftragten Unternehmen müssen vor dem Betreten des Turmes über mögliche Gefahren und gebotenen Verhaltensregeln hingewiesen werden. |  |
|  |  |  |